温熱シミュレータver1.1をWindows上で実行する。
caseAは、建物1棟および樹木1本の計算である（Windows、シングルモード）。

Exe_st：stの周期定常計算（1-24時）、go.batをクリック・実行。
Exe_cfd_stdy：cfd_stdyの定常計算（12時：864ステップ）、go.batをクリック・実行。
Exe_cfd_unst：cfd_unstの非定常計算（1日：1-24時間）、go.batをクリック・実行。
Exe_cpl：cplの非定常計算（1日：1-24時間）、go.batをクリック・実行。

温熱シミュレータver1.0：ミスト機能なし、並列機能あり
温熱シミュレータver1.1：ミスト機能あり、並列機能なし
